|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фундамент и основание дома** | | | | | | |
| Фундамент | по желанию Заказчика ( не входит в стоимость дома) | | | | | |
| Обвязка | Не строганный брус **150 х 150** мм (200х150 мм) естественной влажности. | | | | | |
| Половые лаги (усиленные) | Брус **100 х 150 мм**, с шагом 80 см (+/- 5см) | | | | | |
| Черновой пол | Обрезная доска **20 x 100** мм (естественной влажности) укладывается «всплошную» по череповым брускам  **40 x 50** мм (естественной влажности). | | | | | |
|  |  | | | | | |
| **Стены и перегородки** | | | | | | |
| Сруб дома | | Профилированный (строганный) брус **90 х 140** мм (140х140мм/140х190мм). естественной влажности. Тип бруса на выбор: полукруг (под блок-хаус) или прямой. | | | | |
| Перегородки | | Профилированный брус сечением  **90 х 140** мм. естественной влажности | | | | |
| Сборка сруба | | Венцы между собой собираются на деревянные берёзовые нагеля. Между венцами прокладывается джут | | | | |
| Рубка углов | | Теплый угол | | | | |
| Высота потолков | | **2,30м** +/- 5см (17 венцов). | | | | |
|  | |  | | | | |
| Подстропильные | | Обрезная доска  **40 х 150** мм (естественной влажности) с шагом 80 см(+/- 5см) | | | | |
| **Крыша и кровля** | | | | | | |
| Стропильная система | | | Обрезная доска **40 х 100** мм (естественной влажности),   с шагом 8 0 см(+/- 5см). | | | |
| Обрешетка | | | Обрезная доска **100 х 20 мм** (естественной влажности), с шагом 20-30см. | | | |
| Кровля | | | Волнистый битумный лист **Ондулин** (возможен выбор расцветки: шоколад, бордо, зеленая листва). | | | |
| Высота конька | | | **2,0 м** | | | |
| Выпуски, свесы | | | **0,35-0,40** м. Подшиваются хвойной вагонкой камерной сушки. | | | |
|  | | | | | | |
| Фронтоны | | | | Обрезная доска **40 х 100** мм, естественной влажности | | |
| Снаружи | | | | Зашивается хвойной вагонкой (класса А , В) камерной сушки (стыки допускаются). Устанавливаются вентиляционные решетки. | | |
| Дополнения | | | |  | | |
| Терраса | | | | | Устанавливаются столбы с усадочными лифтами (домкратами), | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | |  |